**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, ЛАПТОПИ И ДОКУМЕНТНИ СКЕНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПЕРНИК“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка на компютърни конфигурации, Обособена позиция № 2 Доставка на лаптопи, Обособена позиция № 3 Доставка на документни скенери**

**за възлагане на Обособена позиция № 3 Доставка на документни скенери**

**Към всяка употреба в текста** (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на: **СТАНДАРТ, ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА, СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИЛИ ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА РЕФЕРЕНЦИЯ, както и на КОНКРЕТЕН МОДЕЛ, ИЗТОЧНИК ИЛИ СПЕЦИФИЧЕН ПРОЦЕС, МЕТОД, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПАТЕНТ, ТИП, ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП**, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено:„**ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО/И**”.

**I. описание на предмета на поръчката**

Предметът на настоящата обществена поръчка (за краткост в текста ще се използва съкращението „*ОП*”) представлява еднократна окомплектована доставка и поддръжка на всички заявени от Възложителя минимални количества документни скенери (за краткост в текста ще се използва „*технически средства*” или съкращението „*ТС*”), съгласно описаното по-долу ,както следва:

I.1. Документни скенери – **4 (четири) броя** с минимален гаранционен срок 1 (една) година.

Предметът на ОП ще се реализира при условия на настоящата техническа спецификация и одобрената документация.

**II. Място и СРОКове зА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

II.1. Предметът на ОП ще се реализира на мястото на експлоатация на оборудването в сградата на Окръжен съд – Перник (Република България, обл. Перник, общ. Перник, гр. Перник, ул. „Търговска“ № 37, ет.2).

II.2. Максималният предложен от Участника срок за изпълнение на поръчката следва да е максимум до 1 (един) месец, считано от датата на двустранно подписан договор, като се удостоверява с двустранно подписан „Приемо-предавателен протокол” без забележки, след обстойна проверка от експерти на Възложителя за техническо съответствие на доставените технически средства с предложението на участника и техническите спецификации.

II.3. Минималният предложен от Участника гаранционен срок за гаранционно обслужване и сервизиране на мястото на експлоатация, считано от датата на окончателно приемане на цялата доставка с двустранно подписания „Приемо-предавателен протокол” по т.II.2, следва да е не по-малък от 1 (една) година.

**III.** **МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

 Всичко включено в „*Техническо(то) предложение за изпълнение на обществената поръчка)*” на Участника (за краткост в текста ще се използва „*Предложение(то)*”) следва да е необходимо и напълно достатъчно за качествено реализиране на заявените в Спецификациите от Възложителя и предложени от Участника в Предложението параметри на ОП (за краткост в текста ще се използва „*параметри/те*”). Всички параметри за реализиране на ОП точно се определят от минималните: показатели, функционални, екологични и др. изисквания, които са необходими за:

III.1.1. Гарантиране на напълно безопасни за хората, наличното оборудване на Възложителя и ТС условия.

III.1.2. Спазване на действащата на територията на Република България (РБ) и Европейският съюз (ЕС) нормативна база/уредба.

III.1.3. Постигане на съответствие с последните актуални версии/редакции на всички действащи и приложими с ОП международни технически, технологични, екологични и т. н. технически оценки, като: БДС, CE Marking, Energy Star и RoHS или техни еквиваленти.

III.1.4. Осигуряване право на ползване на интелектуална собственост в това число: патентни, авторски права и лицензии, в случаите, в които това е приложимо.

III.1.5. Да са напълно работоспособни, като се включват и допълнителни параметри, които, ако са необходими за своевременното, изцяло и качествено реализиране на ОП, Спецификациите и Предложението без да налагат, предполагат или обуславят каквото и да е ограничение.

Съответствието, цялостното отговаряне, стриктното изпълнение и пълното покриване (за краткост в текста ще се използва „*съответстват*” или „*съответствие/то*”) спрямо всеки параметър на ОП следва да бъде документално доказано от Участника в неговото Предложение.

**III.2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОП.**

**III.2.1. Общи минимални изисквания:**

III.2.1.1. За успешната и своевременна реализация в пълен обем на ОП Участникът следва да предложи за доставка като произход, калкулирани количества, комплектация, работоспособност, съвместимост, характеристики, качества, изисквания, условия и т.н. всички необходими ТС, които представляват публично дефинирани от техния Производител и достъпни (на пазара) самостоятелни (комерсиални) продукти, фабрично произведени, заводски тествани, съответстват на всички параметри на ОП и:

• са напълно: работоспособни, приложими за конкретните ТС, окомплектовани с всички необходими и напълно достатъчни за монтажа, експлоатацията, реализацията на ОП, Спецификациите и Предложението компоненти, стриктно съответстват на европейските изисквания и норми за: пригодност, техническа експлоатация, степен на защита, техническа и пожарна безопасност, електромагнитна съвместимост, включване и работа в електрическата мрежа (съобразно БДС) в РБ, разполагат със сертификати за контрол на качеството, приложимите технологии, стандарти и т.н., технически и функционално са изправни; осигуряват и гарантират заявените, необходими и достатъчни: характеристики, функционалност, висока технологична надеждност, условия за своевременното отстраняване на регистрирани и предотвратяване възникването на бъдещи (подлежащи на прогнозиране) технически проблеми, достигнатото технологично ниво и др. (за краткост в текста ще се използват „работоспособност” или „работоспособни” и техните отрицания);

• осигуряват възможно най-благоприятни: гаранционни и експлоатационни условия и срокове, включително максимални производителност и ефективност на работа;

III.2.1.2. Предложените от Участника ТС следва да бъдат защитени от смущения и да осигуряват надеждна защита от пренапрежения и/или опасни напрежения за хората, наличното оборудване на Възложителя, предложените за доставка ТС и техните компоненти. За защита на потребителите и обслужващия персонал от рискове от: токов удар, пожар, изгаряне от нагорещени части, химически изгаряния, механични наранявания и т.н., всички ТС и техните компоненти.

III.2.1.3. Всички ТС, предложени за доставка, следва да бъдат с гарантиран произход, оригинални, нови и да фигурират в актуалната продуктова (производствена) и ценова листа на Производителя към момента на подаване на предложението. Участникът следва да посочи Производител, търговска марка, уникален буквено-цифров (номенклатурен/партиден номер, модел и/или друг подходящ приложим и еднозначен) идентификатор на Производителя (за краткост в текста ще се използва „уникален идентификатор”) и кратка техническа информация за всички ТС, включени в неговото Предложение.

III.2.1.4. Участникът следва да е официално оторизиран и/или надлежно упълномощен от името на Производителя на ТС да ги предлага и поддържа/сервизира включително на територията на РБ, като Участникът следва да представи/приложи в неговото Предложение документи, издадени от съответния Производител на ТС за официално оторизиране и/или надлежно упълномощаване на Участника за предлагане и поддържане/сервизиране включително на територията на РБ, чрез използване на официални оторизирани сервизи, в които изрично са декларирани уникален идентификатор за всеки вид предложено ТС.

Участникът следва да разполага със сервизен център, а когато не разполага с такъв – да предложи обслужване в сервизен център, така че да удовлетвори изискванията на Възложителя, определени в техническата спецификация, включително по отношение сроковете за отстраняване на дефекти и възстановяване на работоспособност. Обстоятелствата, свързани с наличие на сервизни бази и официални оторизирани сервизи и посочване на тяхното местонахождение в близост до адреса на Възложителя, се излагат/декларират в Предложението за изпълнение на обществената поръчка на Участника.

III.2.1.5. Всички ТС, предложени за доставка, следва да имат включена безплатна софтуерна поддръжка на системния софтуер (драйвери) в рамките на жизнения им цикъл. Тази поддръжка да е свободно достъпна от ОИС на Производителя.

III.2.1.6. При офериране на дадено устройство/модул е необходимо посочване на уникалните идентификатори (партидните номера) на всеки компонент, включен в предложението. Всяко Предложение задължително следва да съдържа в оригинал, оформена в табличен вид пълна спецификация на всички видове/модели и количества ТС, предложени от Участника за доставка заедно с необходимата и напълно достатъчна за реализация на ОП информация за всеки вид или тип ТС (уникален идентификатор), минимално включваща:

• Вид или тип; Производител, уникален идентификатор на Производителя; кратко техническо описание и/или резултативни (технически, функционални, лицензионни или др.) характеристики на предложеното от Участника ТС;

• Предложени от Участника точно калкулирано количество за доставка/прилагане и гаранционни условия/срок за съответния вид или тип ТС;

• Ако уникалният идентификатор на Производителя на предложеното от Участника ТС е свързан с или включва и други допълнителни, свързани или необходими за пълната реализация на ОП, Спецификациите или Предложението: ТС, условия, срокове или характеристики, то Участникът следва да предостави в Предложението съответната информация;

• ОИС на Производителя, на които е публикувана информацията за съответното ТС.

III.2.1.7. Всички предложени ТС/устройства трябва да бъдат комплектувани така, че да бъдат работоспособни и да изпълняват функциите, заложени в спецификациите.

Ако по време на реализацията на ОП се окаже, че някое от предложените от Участника за доставка ТС не е напълно работоспособно, функционира неефективно или е с по-ниски характеристики от/спрямо определените от Възложителя параметри за реализиране на ОП, Спецификациите или Предложението, то необходимите трябва да бъдат заменени и/или доставени допълнително за сметка на Изпълнителя без допълнително заплащане от Възложителя.

III.2.1.8. В своето Предложение Участникът следва да приложи възможно най-пълна, подробна и изчерпателна нагледна (техническа) информация относно всички заявени, необходими или напълно достатъчни параметри за реализация на ОП, Спецификациите и Предложението.

От приложената нагледна (техническа) информация и посочените ОИС трябва да се виждат в явен вид минимално всички основни технически параметри. Предоставената от Участника нагледна (техническа) информация и всички приложени в Предложението документи, удостоверяващи съответствието с параметрите на ОП, Спецификациите или Предложението, следва да могат да се проверяват на съответните ОИС на Производителя им, в това число по технически параметри, уникален идентификатор, съвместимост, работоспособност, характеристики и т.н. Участникът следва изрично да посочи в своето Предложение съответни/конкретни актуални връзки (URL) за всеки ОИС, на който се намира необходима, целесъобразна или съществена информация относно начините, които Изпълнителя ще прилага за пълната и своевременна реализация на всеки параметър от ОП, Спецификациите и Предложението, да докаже пълното и стриктно съответствие на Предложението с параметрите на ОП и/или докато отрази изцяло всички параметри за/от реализацията на ОП, Спецификациите и Предложението.

III.2.1.9. При доставката всички ТС следва да бъдат придружени/окомплектовани с:

• подробна и пълна техническа документация в пълно съответствие с параметрите на ОП, Спецификациите и Предложението на български или на английски език на хартиен и/или електронен носител, включваща описание на хардуера и/или софтуера и на тяхната функционалност;

• необходимите специализирани интерфейсни кабели, адаптери, инструменти и др.;

• декларации за произход;

• декларации за съответствие (declaration of conformity), изготвени съгласно

• технически паспорт и/или изисквания за поддръжка/сервиз по време на експлоатацията на български език.

III.2.1.10. Изпълнителят е длъжен еднократно да достави напълно окомплектовани с всички необходими и напълно достатъчни за експлоатацията им ТС. Не се допускат и Възложителят няма да приема частични доставки.

III.2.1.11. Изпълнителят следва да поема за своя сметка разходите по отстраняване на всички доказани вреди по: доставени ТС, налично оборудване, помещения и съоръжения на Възложителя, виновно причинени от него, от негови подизпълнители, работници или трети лица.

**III.2.2. Минимални изисквания към изпълнението на поръчката:**

1. Участникът, определен за изпълнител, трябва да бъде оторизиран от производителя **на предложеното оборудване** или от негов официален представител за продажбата и гаранционното поддържане на техниката на територията на страната.

За доказване на изискването участниците следва да представят към техническото си предложение за изпълнение на поръчката документ/и от производителя на техниката.

В случаите когато оторизацията не е от производителя на техниката, а от негов официален представител, участниците следва да представят документ доказващ, че официалният представител е упълномощен от производителя да издава оторизационни писма от негово име.

2. Предложеното оборудване да е ново, неупотребявано и да е в актуалната продуктова (производствена) и ценова листа на Производителя към момента на подаване на предложението.

3. В техническото си предложение Участникът трябва да посочи уникалните идентификатори (партидните номера) от листата на производителя на предлаганото оборудване.

**III.2.3. Минимални изисквания към гаранционната поддръжка:**

III.2.3.1. Всички предложени от Участника ТС трябва да имат осигурено/включено безплатно (без допълнително заплащане) гаранционно обслужване и сервизиране от страна и за сметка на Изпълнителя за целия срок по т. II.3, включваща транспорт, труд и оригинални нови резервни части, спазвайки стриктно съответствие с всички параметри на ОП, като всички извършвани услуги от и за сметка на Изпълнителя с цел поддържане на пълната техническа и функционална изправност на отделните възли и компоненти, осигуряване на висока технологична надеждност на наличното оборудване на Възложителя и ТС, както и за своевременното отстраняване на регистрирани или предотвратяване възникването на бъдещи, подлежащи на прогнозиране, технически проблеми.

III.2.3.2. Гаранционно обслужване и сервизиране следва да бъде от стандартно съществуващите на ОИС на Производителя, като Участникът следва недвусмислено документално да го докаже в своето Предложение посочвайки един (или повече) уникален идентификатор (партиден номер) на гаранцията и ОИС, прилагайки съответните документи, включително разпечатки и описание. При доставката на ТС Изпълнителя следва да представи документи и/или заверени разпечатки от ОИС, доказващи поддръжката от страна на Производителя (on-site support). В случай, че ТС и техните компоненти не са придружени от тези документи Възложителят няма да приеме доставката.

Гаранционно обслужване и сервизиране през целия срок по т. II.3 следва да се извършва на базата на ефективни функциониращи системи за приемане на съобщения за възникнал проблем и гарантирана техническа поддръжка, които регламентират схема за реакция и отстраняване на проблем, съответстващи на изискванията на Възложителя и технологичните изисквания за сервизна поддръжка и ремонт на ТС. Участникът следва да приложи списък от оторизиран(и) сервиз(и) на територията на РБ с посочени поне два различни актуални начина (телефон/и, Интернет сайт, e-mail и т.н.) за заявяване на проблеми, както и да осигурява гореща телефонна линия.

Условията на гаранцията следва да бъдат подробно обяснени (срокове за реакция, срокове за замяна на дефектирала част и/или за ремонт на дефектирал компонент) в Предложението. За окончателното приемане с двустранно подписания „Приемо-предавателен протокол” по т.II.2 на цялата доставка Изпълнителят следва надлежно да представи документи и/или разпечатки от ОИС, доказващи поддръжката от страна на Производителя (on-site support) и гаранционните карти на ТС.

III.2.3.3. Всички срокове се отчитат от подаване на сигнал от страна на Възложителя. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повреда Изпълнителят в рамките на изпълнение на ОП предоставя за времето за диагностика и/или ремонт своя оборотна техника със същите или по-добри параметри. Всички разходи, направени във връзка с безплатното гаранционно обслужване и сервизиране, са от страна и за сметка на Изпълнителя.

Максималните срокове се отчитат спрямо официалното работното време на Възложителя и следва да са за:

• Реакция (приемане на обаждане, регистрация на технически проблем, стартиране на процес по отстраняването му) до ≤4 часа;

• Постоянно (трайно) възстановяване на дефектирали ТС или техни компоненти в рамките на три работни дни.

III.2.3.4. Гаранционно обслужване и сервизиране през целия срок по т.II.3 следва да включва от страна и за сметка на Изпълнителя: транспортиране, съхранение, третиране и утилизация на подменените дефектирали, износени и/или изхабени ТС, компоненти, консумативи, почистващи и/или смазочни материали, отпадъците, опаковките и т.н. съобразно с действащата на територията на РБ и ЕС нормативна база/уредба, като Участникът следва да опише мерките за опазване на околната среда, които ще прилага при изпълнение на ОП.

**III.2.4. Минимални изисквания към документните скенери.**

|  |
| --- |
| **Документни скенери – 4 (четири) броя със следните минимални технически параметри:** |
| **№** | **Параметър** | **Минимални технически изисквания** **на Възложителя** |
| 1 | Тип | Настолен цветен скенер с подаващо устройство |
| 2 | Максимален формат на хартията | А4 |
| 3 | Оптична разделителна способност | Мин. 600 dpi. |
| 4 | Скорост на сканиране, ч/б | Мин.60 стр./мин./120 изобр./мин. |
| 5 | Скорост на сканиране, цветно  | Мин.60 стр./мин./120 изобр./мин. |
| 6 | Подаване на оригиналите | Автоматично подаване на оригиналите с капацитет мин. 60 документа (ADF). Реверсираща разделителна ролка за разделяне на хартията. |
| 7 | Двустранно сканиране | Автоматично |
| 8 | Нива на сивото | 8 бита (256 нива) |
| 9 | Дълбочина на цвета при сканиране | 24 битов цвят |
| 10 | Дължина на документите | Мин. 3000 мм |
| 11 | Драйвери | ISIS/TWAIN Drivers (Windows 7/8/10/11)  |
| 12 | Софтуер | Scanning software for JPEG, TIFF and PDF output file format, Capture OnTouch, CapturePerfect  |
| 13 | Интерфейс | USB 2.0 (съвместимо с USB 3.0) |
| 14 | Натоварване | Мин. 7 000 скан./ден |
| 15 | Размери | Ширина: от 270 mm – до 310 mm и Дължина: от 165 mm до 180 mm |
| 16 | Други изисквания | Скенерът да е част от актуалното продуктово портфолио на производителя и в актуалната му ценова листа към момента на подаване на предложенията. Декларации за съответствие – Energy Star; RoHS, CE. |
| 17 | Гаранция  | 12 месеца от производителя |

При изпълнение на доставката, в случай, че оферираните стоки вече не се произвеждат или има обективна невъзможност и пречки за доставката им (непреодолима сила), следва да бъде доставено цялото количество от съответното ТС със същите или по-добри технически характеристики от актуалната продуктова листа от същия производител без промяна в единичната цена, и след предварително одобрение от Възложителя.